**В Е С Т Н И К**

**Гражданцевского сельсовета**

**Периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации Гражданцевского сельсовета**

**Северного района Новосибирской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.08.2021** | **Пятница** | **№ 26 (324)** |

**Пожарная безопасность при заготовке сена.**

Наступает пора заготовки кормов для скота. Будет очень обидно, если весь труд в считанные минуты уничтожится из-за неосторожного обращения с огнем.  
«А правильно ли я складирую сено?» Этот вопрос должен задать себе каждый, кто хранит сено у себя на приусадебном участке. Многие граждане даже не задумываются о создаваемой угрозе, храня сено вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Ведь из печных труб вылетают искры, которые могут послужить причиной возгорания сена. Вследствие чего при ветреной и сухой погоде огонь может в считанные секунды перейти с сена на жилые дома и хозяйственные постройки.  
Чтобы затраченные усилия не оказались напрасными, мы напоминаем основные требования пожарной безопасности при заготовке и хранении сена.  
Запрещается:  
Хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если:  
а) кровля выполнена из горючих материалов;  
б) деревянные чердачные перекрытия не обработаны огнезащитным составом;  
в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений;  
г) отсутствует ограждение дымоходов систем отопления по периметру на расстоянии 1 метра.  
Выжигание сухой травянистой растительности, стерни, сухих остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.  
В период уборки зерновых культур и заготовки кормов:  
а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;  
б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили, имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;  
в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;  
г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили без искрогасителей, а также без первичных средств пожаротушения;  
д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей паяльными лампами или другими способами;  
е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.  
Помните! В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 м, или на пахоте на расстоянии 100 м от стогов сена и соломы и не менее 50 м от строений.  
Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за исключением размещения на приусадебных участках):  
а) на расстоянии не менее 15 м до оси линий электропередачи, связи;  
б) на расстоянии не менее 50 м до зданий, сооружений и лесных насаждений;  
в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.  
Площадки для размещения скирд (стогов) необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 м. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 м, а до отдельно стоящей скирды (стога) – не менее 5 м.  
Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. м, а штабеля прессованного сена (соломы) – 500 кв. м.  
Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 м. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 м, а между их парами – не менее 30 м.  
Транспортные средства при подъезде к скирдам, штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы, должны быть обращены стороной, противоположной направлению выхода отработавших газов из выпускных систем двигателей, иметь исправные искрогасители и останавливаться от скирд на расстоянии не менее 3 м.  
Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы.  
Уважаемые жители Куйбышева и Куйбышевского района, цените свой труд, не допускайте возникновения пожара!

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам ГУ МЧС по Новосибирской области Дубровский С.Н.**